Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Paredes 9. Apagando elementos 10. Carregamentos 11. Aplicando forças 12. Geração de malha 13. Processando o modelo 14. Resultados 15. Condições de uso |  | # Processando o modelo Uma vez que a malha do modelo tenha sido gerada, o AcadMultPav pode realizar o processamento dos modelos. Para tanto, basta pressionar o botão "Calcular", localizado no topo da janela principal. Na realidade o programa gera arquivos de entrada para um programa em Fortran que utiliza o Método dos Elementos Finitos Posicional para realizar o processamento dos modelos, que apresentam comportamento elástico linear para o material, com consideração de efeitos de não-linearidade geométrica. Devido à não-linearidade geométrica, tanto os Carregamentos básicos como cada uma das Combinações de Carregamento devem ser processadas separadamente. A depender do tamanho do modelo, este processo pode demorar, motivo pelo qual durante tais processamentos o programa apresenta um janela de diálogo com uma barra de evolução do processamento, conforme indicado a seguir: Voltar ao topo da página