Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Paredes 9. Apagando elementos 10. Carregamentos 11. Aplicando forças 12. Geração de malha 13. Processando o modelo 14. Resultados 15. Condições de uso |  | # Aplicando forças ## Forças horizontais (pilares) A aplicação de forças horizontais no edifício pode ser realizada sobre pilares, por meio de funcionalidades acessadas por meio do botão "Forças horizontais", localizado no topo da janela principal. A parte superior do controle é utilizada para definição das forças. Para o AcadMultPav é possível apenas a aplicação de forças horizontais em pilares, concentradas na altura de cada pavimento. Para cada força aplicada, ambas componentes horizontais (nas direções x e y) devem ser informadas, tanto para o pavimento mais baixo (base) e mais alto (topo). Nos pavimentos intermediários, tais componentes são interpoladas entre os valores fornecidos para a base e para o topo. O Carregamento Básico ao qual a força pertence deve ser informado. A parte inferior do controle permite ao usuário verificar as forças já aplicadas, bem como apagá-las. O símbolo associado à força selecionada neste comando fica indica na cor vermelha na área de desenho, facilitando ao usuário identificar em qual elemento estrutural a mesma está aplicada. Além disso, é possível verificar as forças aplicadas em um dado elemento utilizando-se o menu flutuante acessado por meio do clique com botão direito sobre pilares, conforme indicado abaixo (vide 5. Pilares). ## Forças verticais (vigas e lajes) A aplicação de forças sobre os elementos estruturais do pavimento (vigas e lajes) é feita por meio de funcionalidades acessadas por meio do botão "Forças distribuídas", localizado no topo da janela principal. A parte superior do controle é utilizada para definição de forças. Para o AcadMultPav é possível apenas a aplicação de forças distribuídas em vigas (força por unidade de comprimento) e em lajes (força por unidade de área). Ambas apenas apresentam componentes verticais (perpendicular ao plano de definição de vigas e lajes), apresentando sinal positivo quando a força apresenta sentido de baixo para cima. Devem ser indicados como dados de entrada de uma força o valor desta componente e o Carregamento Básico ao qual a força pertence. A parte inferior do controle permite ao usuário verificar as forças já aplicadas, bem como apagá-las. O símbolo associado à força selecionada neste comando fica indica na cor vermelha na área de desenho, facilitando ao usuário identificar em qual elemento estrutural a mesma está aplicada. Além disso, é possível verificar as forças aplicadas em um dado elemento utilizando-se o menu flutuante acessado por meio do clique com botão direito sobre vigas e lajes, conforme indicado abaixo (vide 6. Vigas e 7. Lajes). Voltar ao topo da página