Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Paredes 9. Apagando elementos 10. Carregamentos 11. Aplicando forças 12. Geração de malha 13. Processando o modelo 14. Resultados 15. Condições de uso |  | # Seções transversais As funcionalidades para definição de seções transversais são acessadas por meio do botão "Seções transversais", localizado no topo da janela principal. O controle para definição de seções transversais é indicado a seguir: A definição de seções tranversais se aplica tanto para barras (vigas e pilares) quanto para placas (lajes e paredes estruturais). No primeiro caso, alguns tipos de seção tranversal são disponibilizados, devendo o usuário informar as medidas dessa seção. Também deve ser indicada a posição do eixo de referência da seção da barra. No caso de lajes, deve ser indicado a altura da mesma e sua posição com relação ao plano de referência do pavimento. Pressionando-se o botão "Criar seção transversal", uma janela de dialogo para definição das seção é apresentada: Assim como na definição de materiais, caso seja indicado um nome de seção já existente, uma janela de dialogo solicitará confirmação para sobrescrever os dados da seção já existente. Pressionando-se o botão "Editar seção transversal", uma janela de dialogo para a visualização dos dados das seções existente é apresentada: Além de possibilitar a verificação dos dados de uma dada seção, é possível apagar seções previamente criadas ou editá-las. Neste último caso, a janela de definição de seções, indicada acima, é aberta com os dados da seção selecionada, permitindo ao usuário sobrescrever as informações para aquela seção. Voltar ao topo da página