Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Paredes 9. Apagando elementos 10. Carregamentos 11. Aplicando forças 12. Geração de malha 13. Processando o modelo 14. Resultados 15. Condições de uso |  | # Geração de malha Para poder realizar o processamento do modelo é necessária a geração da malha de elementos finitos do modelo. Para tanto, o usuário pode acessar as funcionalidades específicas por meio do botão "Geração de malha" localizado no topo da janela principal. O controle para geração de malha apresenta uma caixa para inserção do número de pavimentos do edifício, do tamanho do pé-direito dos pavimentos, e uma caixa de opções por meio da qual o usuário deve informar o nível de refinamento da malha. Quanto às condições de contorno de deslocamentos consideradas no modelo, as bases de cada um dos pilares do pavimento inferior tem todos os seus graus de liberdades restritos (deslocamentos e rotações), sendo, portanto, totalmente engastados na base. Dependendo do tamanho das malhas a serem geradas, o processo pode levar algum tempo, de forma que uma janela de diálogo com uma barra de progressão indica o estágio em que se encontra o procedimento. Segue um exemplo de uma malha gerada para um dado pavimento. Voltar ao topo da página