Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Paredes 9. Apagando elementos 10. Carregamentos 11. Aplicando forças 12. Geração de malha 13. Processando o modelo 14. Resultados 15. Condições de uso |  | # Carregamentos A aplicação de forças sobre os elementos estruturais do pavimento (vigas e lajes, para o presente caso) é organizada por meio da definição de Carregamentos Básicos e Combinações de Carregamentos. Ambos podem ser definidos por meio de comandos que se tornam acessíveis por meio do botão "Carreg. Básicos e Combinações". A parte superior do controle é utilizada para definição de Carregamentos Básicos, sendo a parte inferior associada à criação de Combinações de Carregamentos. Os Carregamentos Básicos servem para agrupar conjuntos de força a serem aplicadas em diferentes elementos estruturais. Para sua definição, basta indicar um nome. As Combinações de Carregamentos constituem a associação de carregamentos básicos, os quais são multiplicados por fatores numéricos, sendo utilizados para a consideração simultânea de forças de carregamentos básicos diversos, de acordo com as normas baseadas em estados limites últimos e de utilização. A definição de uma Combinação de Carregamento é realizada por meio de uma janela de dialogo específica: Na parte inferior da janela de controle, é possível verificar a composição de uma dada combinação. Voltar ao topo da página