Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Apagando elementos 9. Carregamentos 10. Aplicando forças 11. Geração de malha 12. Processando o modelo 13. Resultados 14. Condições de uso |  | # Carregamentos A aplicação de forças sobre os elementos estruturais do pavimento (vigas e lajes, para o presente caso) é organizada por meio da definição de Carregamentos Básicos e Combinações de Carregamentos. Ambos podem ser definidos por meio de comandos que se tornam acessíveis por meio do botão "Carreg. Básicos e Combinações". A parte superior do controle é utilizada para definição de Carregamentos Básicos, sendo a parte inferior associada à criação de Combinações de Carregamentos. Os Carregamentos Básicos servem para agrupar conjuntos de força a serem aplicadas em diferentes elementos estruturais. Para sua definição, basta indicar um nome. As Combinações de Carregamentos constituem a associação de carregamentos básicos, os quais são multiplicados por fatores numéricos, sendo utilizados para a consideração simultânea de forças de carregamentos básicos diversos, de acordo com as normas baseadas em estados limites últimos e de utilização. A definição de uma Combinação de Carregamento é realizada por meio de uma janela de dialogo específica: Na parte inferior da janela de controle, é possível verificar a composição de uma dada combinação. Voltar ao topo da página