Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Apagando elementos 9. Carregamentos 10. Aplicando forças 11. Geração de malha 12. Processando o modelo 13. Resultados 14. Condições de uso |  | # Geração de malha Para poder realizar o processamento do modelo é necessária a geração da malha de elementos finitos do modelo. Para tanto, o usuário pode acessar as funcionalidades específicas por meio do botão "Geração de malha" localizado no topo da janela principal. O controle para geração de malha apresenta uma caixa para inserção do tamanho do pé-direito do pavimento, e uma caixa de opções por meio da qual o usuário deve informar o nível de refinamento da malha. Neste ponto, é importante comentar como é feita a consideração do pavimento e as condições de vinculação adotadas no modelo. Levando-se em consideração que o programa visa a análise de um pavimento de edifício, sendo que o mesmo apresenta um conjunto de pavimentos tipo de mesma configuração, o programa utiliza para a representação do modelo físico um único pavimento, considerando os pilares do pavimento com metade de sua altura tanto abaixo quanto acima do nível do pavimento, e adotando-se vínculos de simetria nas extremidades destes trechos de pilares, conforme indicado a seguir. Dependendo do tamanho das malhas a serem geradas, o processo pode levar algum tempo, de forma que uma janela de diálogo com uma barra de progressão indica o estágio em que se encontra o procedimento. Segue um exemplo de uma malha gerada para um dado pavimento. Voltar ao topo da página