Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Apagando elementos 9. Carregamentos 10. Aplicando forças 11. Geração de malha 12. Processando o modelo 13. Resultados 14. Condições de uso |  | # Processando o modelo Uma vez que a malha do modelo tenha sido gerada, o AcadPav pode realizar o processamento dos modelos. Para tanto, basta pressionar o botão "Calcular", localizado no topo da janela principal. Na realidade o programa gera arquivos de entrada para um programa em Fortran que utiliza o Método dos Elementos Finitos Posicional para realizar o processamento dos modelos, que apresentam comportamento elástico linear para o material, com consideração de efeitos de não-linearidade geomtétrica. Devido à não-linearidade geométrica, tanto os Carregamentos básicos como cada uma das Combinações de Carregamento devem ser processadas separadamente. A depender do tamanho do modelo, este processo pode demorar, motivo pelo qual durante tais processamentos o programa apresenta um janela de diálogo com uma barra de evolução do processamento, conforme indicado a seguir: Voltar ao topo da página