Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Apagando elementos 9. Carregamentos 10. Aplicando forças 11. Geração de malha 12. Processando o modelo 13. Resultados 14. Condições de uso |  | # Linhas de gabarito As funcionalidades para definição de linhas de gabarito são acessadas por meio do botão "Linhas de gabarito" localizado no topo da janela principal. No AcadPav as linhas de gabarito são a base para a criação da geometria do pavimento. Sendo representadas por linhas tracejadas, podem ser definidas por meio das coordenadas de início e fim da linha (controle à esquerda da janela principal) ou por meio de cliques na tela. Quando as linhas de gabarito interceptam-se, as mesmas são dividas em tais pontos de interseção. A definição de linhas de gabarito constitui uma das mais importantes fases da definição do modelo, uma vez que a criação dos elementos estruturais é realizada sobre as linhas de gabarito. Pilares podem ser criados apenas nas extremidades de linhas de gabarito; vigas são criadas indicando-se uma linha. Finalmente as lajes também são criadas indicados linhas que definem a área sobre a qual a laje será definida. Especificamente no caso das lajes, é importante se discutir os critérios para definição da mesma. Devido a requisitos do gerador de malha, os trechos de lajes devem ser definidos por regiões quadrilaterias, sem linhas interceptando o interior de tal região. Assim, a definição de lajes com geometria mais elaborada devem ser realizadas por meio da combição de subregiões quadrilaterias, como indicado a seguir: É possível apagar-se uma linha de gabarito selecionando-se a opção "Apagar linhas selecionadas". Uma vez selecionada esta opção, podem-se selecionar linhas por meio de cliques (linhas selecionadas ficam indicadas pela cor vermelha), sendo que as mesmas são apagadas pressionando-se o botão "Apagar linhas". Voltar ao topo da página