Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Apagando elementos 9. Carregamentos 10. Aplicando forças 11. Geração de malha 12. Processando o modelo 13. Resultados 14. Condições de uso |  | # Aplicando forças A aplicação de forças sobre os elementos estruturais do pavimento (vigas e lajes, para o presente caso) é feita por meio de funcionalidades acessadas pelo botão "Forças distribuídas", localizado no topo da janela principal. A parte superior do controle é utilizada para definição de forças. Para o AcadPav é possível apenas a aplicação de forças distribuídas em vigas (força por unidade de comprimento) e em lajes (força por unidade de área). Ambas apenas apresentam componentes verticais (perpendicular ao plano de definição de vigas e lajes), apresentando sinal positivo quando a força apresenta sentido de baixo para cima. Devem ser indicados como dados de entrada de uma força o valor desta componente e o Carregamento Básico ao qual a força pertence. A parte inferior do controle permite ao usuário verificar as forças já aplicadas, bem como apagá-las. O símbolo associado à força selecionada neste comando fica indica na cor vermelha na área de desenho, facilitando ao usuário identificar em qual elemento estrutural a mesma está aplicada. Além disso, é possível verificar as forças aplicadas em um dado elemento utilizando-se o menu flutuante acessado por meio do clique com botão direito sobre vigas e lajes, conforme indicado abaixo (vide 6. Vigas e 7. Lajes). Voltar ao topo da página