Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Paredes 9. Apagando elementos 10. Carregamentos 11. Aplicando forças 12. Geração de malha 13. Processando o modelo 14. Resultados 15. Condições de uso |  | # Introdução O AcadMultPav é um programa para análise estrutural de um edifício de pavimentos, composto por pilares, vigas, lajes e paredes estruturais. Seu uso é livre para fins acadêmico, devendo ser observadas as condições do 'Aviso Legal' (ver 15. Condições de uso). Observação: Este programa tem como objetivo apresentar resultados para uma análise geral do comportamento global do edifício. Caso haja interesse na análise mais precisa dos esforços em vigas e lajes de um pavimento, recomenda-se a utilização do AcadPav. A janela principal do AcadMultPav é apresentada abaixo: A janela principal do AcadMultPav possui uma área utilizada para a definição do modelo. Nesta área, é representado um plano, como coordenadas x e y, de acordo com o sistema indicado na parte inferior esquerda da janela principal. Nela, é definida uma grade para auxiliar na definição das linhas de gabarito. As coordenadas do cursor, quando o mesmo é posicionado sobre esta região, são indicadas também na parte inferior esquerda da janela principal, ao lado da imagem que representa o sistema de coordenadas. À esquerda da janela principal é reservada uma área onde são disponibilizados comandos para cada uma das funcionalidades do programa (criar materiais, seções transversais, elementos estruturais, ...). Estes conjunto de comandos são referidos neste manual como controle (controle para criação de materiais, para apagar elementos, para criar pilares, ...). Os botões para acessar as funcionalidades específicas do programa ficam no topo. Segue uma breve descrição dessas funcionalidades. Voltar ao topo da página