Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Apagando elementos 9. Carregamentos 10. Aplicando forças 11. Geração de malha 12. Processando o modelo 13. Resultados 14. Condições de uso |  | # Introdução O AcadPav é um programa para análise estrutural de um pavimento de edifício, composto por pilares, vigas e lajes. Seu uso é livre para fins acadêmico, devendo ser observadas as condições do 'Aviso Legal' (ver 14. Condições de uso). A janela principal do AcadPav é apresentada abaixo: A janela principal do AcadPav possui uma área utilizada para a definição do modelo. Nesta área, é representado um plano, como coordenadas x e y, de acordo com o sistema indicado na parte inferior esquerda da janela principal. Nela, é definida uma grade para auxiliar na definição das linhas de gabarito. As coordenadas do cursor, quando o mesmo é posicionado sobre esta região, são indicadas também na parte inferior esquerda da janela principal, ao lado da imagem que representa o sistema de coordenadas. À esquerda da janela principal é reservada uma área onde são disponibilizados comandos para cada uma das funcionalidades do programa (criar materiais, seções transversais, elementos estruturais, ...). Estes conjunto de comandos são referidos neste manual como controle (controle para criação de materiais, para apagar elementos, para criar pilares, ...). Os botões para acessar as funcionalidades específicas do programa ficam no topo. Segue uma breve descrição dessas funcionalidades. Voltar ao topo da página