Manual do Usuário Introdução 1. Grade e símbolos 2. Materiais 3. Seções transversais 4. Linhas de gabarito 5. Pilares 6. Vigas 7. Lajes 8. Apagando elementos 9. Carregamentos 10. Aplicando forças 11. Geração de malha 12. Processando o modelo 13. Resultados 14. Condições de uso |  | # Seções transversais As funcionalidades para definição de seções transversais são acessadas por meio do botão "Seções transversais", localizado no topo da janela principal. O controle para definição de seções transversais é indicado a seguir: A definição de seções tranversais se aplica tanto para barras (vigas e pilares) quanto para a lajes. No primeiro caso, alguns tipos de seção tranversal são disponibilizados, devendo o usuário informar as medidas dessa seção. Também deve ser indicada a posição do eixo de referência da seção da barra. No caso de lajes, deve ser indicado a altura da mesma e sua posição com relação ao plano de referência do pavimento. Pressionando-se o botão "Criar seção transversal", uma janela de dialogo para definição das seção é apresentada: Assim como na definição de materiais, caso seja indicado um nome de seção já existente, uma janela de dialogo solicitará confirmação para sobrescrever os dados da seção já existente. Pressionando-se o botão "Editar seção transversal", uma janela de dialogo para a visualização dos dados das seções existente é apresentada: Além de possibilitar a verificação dos dados de uma dada seção, é possível apagar seções previamente criadas ou editá-las. Neste último caso, a janela de definição de seções, indicada acima, é aberta com os dados da seção selecionada, permitindo ao usuário sobrescrever as informações para aquela seção. Voltar ao topo da página